|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lupatunnus |  | |  | | |  |
| Rakennus-paikka | K:osa/kylä | | Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka | | | Tontti/Määräala tilasta ja RN:o |
| Tontin tai rakennuspaikan osoite | | | | | |
| Toimenpide |  | | | | | |
| Rakennuttaja | Nimi | | | Puh. | | Sähköposti |
| IV-suunnittelija | Nimi | | | Puh. | | Sähköposti |
| IV-työnjohtaja | Nimi | | | Puh. | | Sähköposti |
| **Työvaihetarkastus** | |  | | **Varmennusmerkintä** | |  |
| Vastuuhenkilö | | pvm. | | Allekirjoitus |
| Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu | |  | | |  |  |
| Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla | |  | | |  |  |
| Kanaviston ja kojeiden asennustark. suoritettu (kannakointi,liitostavat) | |  | | |  |  |
| Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustod.tehty | |  | | |  |  |
| Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja laadittu | |  | | |  |  |
| Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu | |  | | |  |  |
| Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t) | |  | | |  |  |
| Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu | |  | | |  |  |
| Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu | |  | | |  |  |
| Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu | |  | | |  |  |
| Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu | |  | | |  |  |
| Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis | | iv-suunn: | | |  |  |
| Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle | | iv-suunn: | | |  |  |
| Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin | | iv-suunn: | | |  |  |
| Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle | |  | | |  |  |
| Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa | |  | | |  |  |
| Viranomaisen loppukatselmus on pidetty | |  | | |  |  |
| Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä: | | | | | | |